/***************************************************
 ** @author   STF 409
 ** @version  0.0.1
 ** @purpose  1:B.1.5.4, Ensure that the IUT correctly handles template matching of character pattern reference characters
 ** @verdict  pass accept, ttcn3verdict:pass
 ***************************************************/

module Sem_B010504_match_referenced_characters_004 {

    modulepar {
     charstring MOD_REF:="s";
    }

	type charstring CharRange ("e".."t");

	type record MessageType {
  	 charstring  	field1,
  	 charstring		field2,
  	 charstring		field3,
  	 charstring  	field4,
  	 charstring		field5,
  	 charstring		field6
	}

    type port loopbackPort message {
	  inout MessageType
	}

      const charstring c_Ref:="s";

type component GeneralComp {
	  port loopbackPort messagePort
}

testcase TC_Sem_B010504_match_referenced_characters_004(charstring p_Ref) runs on GeneralComp {

    var MessageType v_testMessage;
    var charstring v_Ref:="s";
    template charstring m_Ref:="s";

 template MessageType mw_matchingTemplate:=
 {
  field1 := pattern "te[\N{v_Ref}]t",
  field2 := pattern "[\N{c_Ref}et]+",
  field3 := pattern "[\N{MOD_REF}-t]+", 	//reference character mismatch
  field4 := pattern "te[\N{p_Ref}]t",
  field5 := pattern "te\N{m_Ref}t",
  field6 := pattern "\N{CharRange}+"
 };

 v_testMessage:=  {
  field1 := "test",
  field2 := "test",
  field3 := "test",
  field4 := "test",
  field5 := "test",
  field6 := "test"
 };

 messagePort.send(v_testMessage);

    alt {
     [] messagePort.receive(mw_matchingTemplate) {
        setverdict(fail);
     }
     [] messagePort.receive {
        setverdict(pass);
     }
    }
}

control{
    execute(TC_Sem_B010504_match_referenced_characters_004("s"));
}

}
