/*****************************************************************
 ** @author   STF 470
 ** @version  0.0.1
 ** @purpose  1:22.4, Verify that port.check(receive) with assignment works correctly inside alt
 ** @verdict  pass accept, ttcn3verdict:pass
 *****************************************************************/
module Sem_2204_the_check_operation_002 {

	type port P message {
		inout integer;
		address integer;
	}

    type component GeneralComp {
		port P p;
	}

	testcase TC_Sem_2204_the_check_operation_002() runs on GeneralComp {
		var integer v_addr;
		p.send(integer:1) to 80;
        alt
		{
        	[] p.check(receive -> sender v_addr) {
				if (v_addr == 80) { setverdict(pass, "Check operation successful"); }
				else { setverdict(fail, "Incorrect address value"); }
			}
		}
		p.receive;
		setverdict(pass, "Message still on the top of the queue");
    }

    control {
        execute(TC_Sem_2204_the_check_operation_002(), 5.0);
    }
}