/***************************************************
 ** @author   STF 487
 ** @version  0.0.1
 ** @purpose  1:5.4.2, verify that the Example 5 can be executed
 ** @verdict  pass accept, ttcn3verdict:pass
 ***************************************************/

module Sem_050402_actual_parameters_199 {

    type port P message {
        inout MyMessageType;
    }

    type component GeneralComp {
        port P MyPCO;
	}

    // Given the message definition
    type record MyMessageType
    {
        integer field1,
        charstring field2,
        boolean field3
    }

    // A message template might be
    template MyMessageType MyTemplate(integer MyValue) :=
    {
        field1 := MyValue,
        field2 := pattern "abc*xyz",
        field3 := true
    }

    testcase TC_Sem_050402_actual_parameters_199(template MyMessageType RxMsg) runs on GeneralComp {
        MyPCO.send(MyMessageType:{7, "abcdefxyz", true });
        MyPCO.receive(RxMsg);
        setverdict(pass);
	}

	control {
		execute(TC_Sem_050402_actual_parameters_199(MyTemplate(7)));
	}
}
