/*****************************************************************
 ** @author   STF 409
 ** @version  0.0.1
 ** @purpose  1:20.3, Ensure that the IUT correctly processes repeat statements
 ** @verdict  pass reject
 *****************************************************************/

module NegSem_2003_the_repeat_statement_001 {

    type port MyPort message {
        inout charstring
    }

    type component GeneralComp {
        port MyPort p;
    }

    template charstring m_test := "ping";

    testcase TC_NegSem_2003_the_repeat_statement_001() runs on GeneralComp {
        var integer counter := 1;
        p.send(m_test);
        p.send(m_test);
        alt {
            [counter == 1] p.receive(m_test) {
                counter := 2;
                repeat;
            }
            [counter == 2] p.receive(m_test) {
                setverdict(pass);
            }
        }
        repeat;		//repeat statement is used outside of an alt or call structure
    }

    control {
        execute(TC_NegSem_2003_the_repeat_statement_001());
    }

}