/*****************************************************************
 ** @author   STF 487
 ** @version  0.0.1
 ** @purpose  1:22.2.2, type mismatch in redirect assignment of message fields
 ** @verdict  pass reject
 *****************************************************************/

// The following requirements are tested:
// The variable or formal parameter shall be type compatible with the type on the
// right hand side of the assignment symbol.

module NegSem_220202_ReceiveOperation_004 {
	type record R
    {
        integer field1[2],
        charstring field2
    }

	type port P message {
		inout R;
	}

    type component GeneralComp
	{
		port P p;
	}

    testcase TC_NegSem_220202_ReceiveOperation_004() runs on GeneralComp {
        var integer v_int;
        var bitstring v_str;
        p.send(R:{ field1 := { 1, 2 }, field2 := "abc" });
        alt {
            [] p.receive(R:?) -> value ( v_int := field1[1], v_str := field2) {
                setverdict (pass);
            }
            [] p.receive { setverdict(pass); }
        }
    }

    control {
        execute(TC_NegSem_220202_ReceiveOperation_004(), 5.0);
    }
}