set feedback_to_output true
ne load ne.yaml
# set logging_config logging_config.yaml

# Retreive data from NEs
connect
netconf --reply CT get --filter-file interface_type_microwaveCarrierTermination_filter.xml
netconf --reply RLT get --filter-file interface_type_microwaveRadioLinkTerminal_filter.xml
netconf close-session

# Formating data
table from_xml --reply CT --table CT --xsl-transform CT_transform.xsl
table from_xml --reply RLT --table RLT --xsl-transform RLT_transform.xsl
table concat --table CT
table concat --table RLT
table to_excel interfaces.xlsx --tables CT RLT
